«Утверждаю»

Зам. генерального директора

главный инженер

ОАО «Сангтудинская ГЭС-1»

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ В.С. Кочнев

« \_\_\_\_\_ » \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2021г.

Ведомость объемов работ

на капитальный ремонт и антикоррозийную защиту аварийно–ремонтного затвора гидроагрегата №3 ВП ГЭС (затвор плоский, скользящий 8,0-8,0-28,5)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование работ | Ед.  изм. | Кол-во | Примечание |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Демонтаж гидроцилиндра с опорой | т | 16 |  |
| 2 | Очистка песком опоры гидроцилиндра | м2 | 15 |  |
| 3 | Очистка поверхности гидроцилиндра | м2 | 11 |  |
| 4 | Обеспыливание гидроцилиндра с опорой | м2 | 26 |  |
| 5 | Обезжиривание гидроцилиндра с опорой – 26м2; | м2 | 26 |  |
| 6 | Грунтовка гидроцилиндра с опорой – 26м2; | м2 | 26 |  |
| 7 | Покраска в 2-слоя гидроцилиндра с опорой -52м2; | м2 | 52 |  |
| 8 | Монтаж гидроцилиндра с опорой | т | 16 |  |
| 9 | Демонтаж гермокрышки | т | 6,6 |  |
| 10 | Очистка песком гермокрышки | м2 | 25 |  |
| 11 | Обеспыливание гермокрышки | м2 | 25 |  |
| 12 | Обезжиривание гермокрышки | м2 | 25 |  |
| 13 | Грунтовка гермокрышки | м2 | 25 |  |
| 14 | Покраска в 2-слоя гермокрышки – 50м2; | м2 | 100 |  |
| 15 | Демонтаж затвора | м2 | 37900 |  |
| 16 | Очистка затвора песком | м2 | 760 |  |
| 17 | Обеспыливание затвора | м2 | 760 |  |
| 18 | Обезжиривание затвора | м2 | 760 |  |
| 19 | Грунтовка затвора | м2 | 760 |  |
| 20 | Покраска затвора в 2-слоя | м2 | 1520 |  |
| 21 | Монтаж затвора | кг | 37900 |  |
| 22 | Замена горизонтального резинового уплотнения затвора | м | 17 |  |
| 23 | Замена вертикального резинового уплотнения затвора | м | 20 |  |

Подписи:

Начальник МЦ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Наимов Х.Р.

Начальник ПТО \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Каландаров С.В.

Старший мастер МЦ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Мирзоев С.