«Утверждаю»

Заместитель генерального директора - главный инженер

ОАО «Сангтудинская ГЭС-1»

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ В.С. Кочнев

« \_\_\_\_\_ » \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2020 г.

**Техническое задание на проведение закупки запчастей**

Основание для проведения: ГКПЗ лот №20.000015 Автозапчасти для спецтехники (автокран, вилочный погрузчик).

Наименование закупки: поставка запчастей на спецтехнику:

- Автокран «КАТО»-NK-500MS, гос. № 465 ХC 03, г/в 1987;

- Вилочный погрузчик «Тойота» 62-7FD, гос.№13-35 РТ 01, 2006 г/в.

Начальная (предельная) стоимость поставки: девятнадцать тысяч триста семьдесят три сомони, двадцать дирам **(19 373,20 сомони).**

*Информация, включаемая в документацию о закупке*

Заказ на поставку продукции:запчасти на Автокран «КАТО»-NK-500MSи Вилочный погрузчик «Тойота» 62-7FD.

**1. Общие требования** [*приводятся общие требования к условиям и порядку поставки закупаемой продукции*]:

*- Страна производитель –*Япония.

*- Производитель –*«Kato Works Ltd»; «Toyota industries corporation» /или другие заводы-изготовители Японии или Европейских стран.

*- Требования к упаковке и её маркировке -* Упаковать в ящик деревянный или из плотной картоны ящики, завернуть воздушно-пузырьковой пленкой, крафт-бумагой или целлофаном*;*

*- Требования к доставке, видам транспорта, погрузке-разгрузке -* DDP Дангаринский район, п. Сангтуда, производственная территория Сангтудинской ГЭС-1, в соответствии с Инкотермс 2010*;*

*- Требования к условиям оплаты -* До 50% оплата аванса, остальные средства в течении 30 дней после подписания акта приема-передачи товара*;*

*- требования к срокам поставки –* 01.05.2020 до 31.12.2020 г.

*- требования к дополнительным услугам:* Не требуется

*- требования к сроку и условиям гарантийного обслуживания –* Гарантийный срок эксплуатации Товара должен соответствовать гарантийному сроку установленного заводом-изготовителем, не менее 12 месяцев.

*- дополнительная комплектация –* Не требуется;

*- перечень документации, передаваемый Заказчику -* Паспорт, руководство по эксплуатации на русском или английском языках на бумажном (pdf) и электронном носителе.

**2. Перечень и объемы закупаемой продукции**

В соответствии прилагаемой спецификацией

1. **Технические требования к продукции**

**3.1. Общие требования**

*- Требование того, что продукция должна быть новой и ранее неиспользованной* - Поставляемый товар должен быть новый, ранее не использованный*;*

*- требования по соответствию продукции определенным стандартам (перечислить) –* запчасти необходимы в соответствии с затребованными парт номерами (артикулами),

*- Общие функциональные требования (перечень исполняемых функций) -* Отсутствуют;

*- Требования по комплектации -* Отсутствуют;

*- иные требования (наличие сертификатов соответствия, санитарно-эпидемиологического заключения, технического паспорта и т.п.) -* запчасти должны иметь все необходимые документы и сертификаты, подтверждающие их качество и происхождение

**3.2. Требования к позиции:** Автолампочка 24 В страна производитель Россия, «Диалуч»;

**3.3. Требования к позиции:** Тормозная жидкость ДОТ 3/4 страна производитель - Россия, «Тосол-синтез», 1литровые пластиковые емкости

**4. Применение аналогов**

**4.1.** ОЕМ – ные запчасти и расходные материалы заводов изготовителей Европы.

**4.2. Требование к позиции:** Автолампочка 24 В страна производитель Россия, «Маяк».

**4.3. Требование к позиции:** Тормозная жидкость ДОТ 3/4 страна производитель Россия, «LuxOil», 1литровые пластиковые емкости

**5. Требования к Участнику закупки** *(к каждому требованию указываются документы, которые должны быть представлены Участником закупки в подтверждение его соответствия данному требованию)***:**

*- Наличие опыта выполнения аналогичных поставок –* приветствуется.

*- Наличие дилерских договоров, соглашений с производителями и других документов, подтверждающих полномочия представлять или продавать продукцию –* приветствуется.

*- Наличие лицензий, допусков, аккредитаций, разрешений, членства в саморегулируемых организациях, сертификатов, регистраций и т.п., необходимых для выполнения договора, подлежащего заключению с победителем закупки, в соответствии с действующим законодательством (при необходимости)* приветствуется.

*- Иные требования –* Отсутствуют.

**6. Проект Договора – прилагается.**

В случае содержания противоречий в проекте Договора по отношению к тексту и положениям Технического задания, приоритет отдаётся Техническому заданию.

Контактное лицо, должность, телефон, адрес, E-mail для уточнения возникающих по техническому заданию вопросов.

- Начальник Транспортной службы Кувватов Б.Т., (+992) 900-09-50-76, [b.kuvvatov@sangtuda.com](mailto:b.kuvvatov@sangtuda.com)

- Старший механик Транспортной службы Кельдиев Д.И. (+992) 900-09-50-75 [d.keldiev@sangtuda.com](mailto:d.keldiev@sangtuda.com)

Начальник ТС\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Кувватов Б.Т.

Спецификация к техническому заданию на приобретение запчастей для автокрана «КАТО»-NK-500MS и вилочного погрузчика «Тойота» 62-7FD

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование | Парт номер, артикул, вин код | Ед. изм. | Кол-во | Комментарии |
| **Автокран "КАТО"-NK-500MS, гос. № 465 ХC 03** | | | | | |
| 1 | Фильтр масляный | МЕ 064356 | шт. | 1 |  |
| 2 | Фильтр топливный | МЕ 971550 | шт. | 1 |  |
| 3 | Фильтр воздушный | 3223049400 | шт. | 1 |  |
| 4 | Фильтр топливный сепаратор | Pre Line 270 | шт. | 1 |  |
| 5 | Автолампочка | 24В | шт. | 10 |  |
| **Вилочный погрузчик "Тойота"-62-7FD, гос. № 13 -35, г/в 2006** | | | | | |
| 1 | Фильтр воздушный | 17743-23600-71 | шт. | 2 |  |
| 2 | Фильтр масляный | 80915-76010-71 | шт. | 2 |  |
| 3 | Фильтр топливный | 23390-76001-71 | шт. | 2 |  |
| 4 | Форсунка в сборе | 23600-78200-71 | шт. | 4 |  |
| 5 | Топливный насос (ТНВД) в сборе | 22100-78229-71 ТНВД 1DZ | шт. | 1 |  |
| 6 | Стартер | **28100-40291-71** | шт. | 1 |  |
| 7 | Тормозная жидкость | ДОТ-3/4 | шт. | 1 |  |
| 8 | Генератор | 27060-78305-71 | шт. | 1 |  |